Armlet2 Errata

# v1 – v2

1. Подвинуть разъем экрана ближе к краю, миллиметра на два
2. Можно уменьшить футпринт кварца 27МГц
3. Подвинуть экран вправо, чтобы не упирался в пищалку
4. Подвинуть нижние кнопки, чтобы были в центре видимой области
5. Подвинуть катушку, чтобы не была под замыкающей кнопкой
6. Убрать заливку из-под катушки