Vault Keeper

# Провода

Тестовая версия:

* Бело-оранжевый: GND (SNS and LED-)
* Оранжевый, бело-зеленый, синий, бело-синий, зеленый: NC
* Бело-коричневый: SNS
* Коричневый: LED+

Рабочая версия:

* Бело-оранжевый: GND
* Оранжевый: VCC
* Бело-зеленый, зеленый: витая пара RS422
* Синий, бело-синий, бело-коричневый, коричневый: NC

# Конфигурирование модема М10

По умолчанию установлены настройки Autobaud и контроль приема-передачи.

1. «Кнопку питания» опустить и поднять.
2. Послать АТ один или несколько раз до получения ОК.
3. AT+IPR=9600

# Useful commands

AT+CPAS: mobile equipment activity status

AT+CPIN: enter SIM pin

AT+CSQ: signal quality

AT+CBC: battery voltage

AT+QSIMSTAT: sim state

# Важно

При попытках заинитить модем проверять напряжение питания. Он может не отвечать или глючить, если оно вне пределов.