Vault Keeper

# Конфигурирование модема М10

По умолчанию установлены настройки Autobaud и контроль приема-передачи.

1. «Кнопку питания» опустить и поднять.
2. Послать АТ один или несколько раз до получения ОК.
3. ATE0 (выкл echo)
4. AT+IPR=9600
5. AT+IFC=0,0 (нет hardware control)
6. AT&W (сохраниь конфиг)

# Useful commands

AT+CPAS: mobile equipment activity status

AT+CPIN: enter SIM pin

AT+CSQ: signal quality

AT+CBC: battery voltage

AT+QSIMSTAT: sim state