Варианты применения замка:

* Лазерная дверь – перегораживает коридор. Две клавиатуры, две панели, лазеры.
* Турель, лазерный коридор: одна клавиатура, одна панель, аналоговый вход для фотоэлемента, цифровой вход для датчика движения, один выход для лазера, один выход для турели.

Замок состоит из нескольких частей.

* Плата
* Две клавиатуры
* Две катушки
* Исполнительное устройство х2
* Входы для датчиков
* Два сервисных разъема

Сервисное управление

«Штатное»

**> CONNECT**

**OK**

**ENTER SERVICE PASSWORD:**

**> 1234567**

**PASSWORD OK**

**ENTER COMMAND:**

**\* UNLOCK**

**\* LOCK**

**\* DISPLAY CODE**

**\* CHANGE CODE**

**\* CHANGE SERVICE PASSWORD**

**>**

«Хакерское»

Должно отображать перебор паролей в терминале, встроенном в хакерскую софтину.

Спецкоманды:

**#FLDON**

**#LOCK**

**#UNLOCK**

**#STATE**